# Checklista;

# tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Gulmarkeringar=Är under bearbetning i Teknisk Handbok (TH)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gångbana, allmänt | Ja | Nej | Ej aktuellt |
| * Överensstämmer gångbanans bredd med måtten enligt Utformning/Gång och cykel/Typsektion (kap 1HB1) i TH?
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| * Kan man orientera sig med hjälp av naturliga ledstråk?
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| * Används släta ytskikt (asfalt, marksten, betongplattor)?
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| * Är tvärlutning max 2 %?
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| * Uppfyller vi kraven på längslutningen, enligt Utformning/Lutningar (kap 1HE) i TH?
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| * Är ränndalarna max 2 cm djupa med flacka kanter?
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| Gångpassager | Ja | Nej | Ej aktuellt |
| * Finns orientering fram till gångpassagen?
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| * Är pollare och liknande orienteringspunkter kontrastmarkerade?
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| * Finns riktningsgivande kant, 6 cm (alternativt annan riktningsgivning)?
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| * Är refugerna minst 2 m breda (plats för bl.a. barnvagn och cykel)?
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| * Är den nollade delen[[1]](#footnote-1) av gångpassagen 2 m bred (gäller endast om refug byggs och ej i kombination med cykelöverfart) eller minst 1 m där refug saknas? Lutningen på rampen upp till gångbanan får max vara 1:12.
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| * Uppfylls kraven vid spårvägspassage, enligt ritningarna 3566 – 3569, för placering av pollare med kontrastmarkering?
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| Signalanläggning | Ja | Nej | Ej aktuellt |
| * Är stolpar placerade enligt ritning 5511?
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| * Finns behov av akustisk signal?
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| * Krävs justering av ljudnivå på signal i förhållande till omgivande ljudnivåer?
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| * Finns behov av vibrerande lock på tryckknapplåda?
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| * Är tryckknapparna placerade högst 1 m från mark?
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| Hållplats | Ja | Nej | Ej aktuellt |
| * Finns orientering fram till hållplats från omgivande gångstråk?
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| * Är pollare och liknande orienteringspunkter kontrastmarkerade?
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| * Finns ledstråk[[2]](#footnote-2) till bussens/spårvagnens främre dörr?
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| * Finns det en fri yta, ca 1 m, bredvid soffa för t ex rullstol?
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| * Finns det rygg- och armstöd på bänk/soffa vid hållplatsen? Enligt ”Soffor i park och natur rapport 04-1”, Park- och naturförvaltningen.
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| * Är bänkens/soffans sitthöjd cirka 47 cm?
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| Ramper | Ja | Nej | Ej aktuellt |
| * Uppfylls kraven enligt standard? (Max lutning 5% med vilplan på 2 meter varje 0,5 m)
 |  |  |  |
| * Är lutning max 1:20 (5 %)?
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| * Är höjdskillnaden max 0,5 m?
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| * Är vilplanen minst 2 m?
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| * Finns räcke på båda sidor om ramp som avslutas 30 cm förbi rampens start och slut?
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| * Finns avåkningsskydd i form av kantstöd (min 10 cm) eller underliggare på räcket?
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| * Är rampens start och slut kontrastmarkerade?
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| Trappor | Ja | Nej | Ej aktuellt |
| * Finns ramp?
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| * Finns räcke på båda sidor som avslutas 30 cm förbi översta och nedersta trappsteget?
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| * Är trappans översta och nedersta trappsteg kontrastmarkerade?
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Vilplatser | Ja | Nej | Ej aktuellt |
| * Finns behov av vilplatser (vid t ex torg, kuperad terräng)? Val av bänk/soffa enligt ”Soffor i park och natur rapport 04-1”, Park- och naturförvaltningen.
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| * Finns bänk/soffa med rygg- och armstöd?
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| * Är bänkens/soffans sitthöjd ca 47 cm?
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| * Finns fri yta, ca 1 m, bredvid soffa för t.ex. rullstol?
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| Belysning | Ja | Nej | Ej aktuellt |
| * Upplevs belysningen ha tillfredsställande styrka?
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| * Är belysningen jämn och bländfri?
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| Skyltar(gäller ej vägmärken eller andra anordningar enligt vägmärkesförordningen) | Ja | Nej | Ej aktuellt |
| * Är skylten lättläst och har den tillräckligt stort typsnitt?
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| * Kontrasterar textfärgen mot skyltfärgen?
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| * Finns symboler eller piktogram?
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| * Finns information i relief och/eller punktskrift?
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| * Finns det möjlighet att få information uppläst?
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| Parkering | Ja | Nej | Ej aktuellt |
| * Är utjämningen mellan p-plats och gångbana, 1 m bred och med maxlutning 1:12.
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| * Finns handikapplatser inplanerade högst 25 m från entrén?
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| * Är handikapplatsers placering i förhållande till tänkbara målpunkter kontrollerade?
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| * Är handikapparkeringens tvärlutning i anslutning till på/avstigning max 2 %?
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| * Är handikapplatsens bredd 5 m? (kan minskas om det finns gångbana på ena sidan)
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |

1. Kantstenshöjd 1 cm tolereras för att undvika vattensamling. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ledstråk bestående av plattor bör både ha visuell och taktil kontrast. Den taktila kontrasten ska i huvudsak uppfattas i handen.

Räfflorna i ledplattor känns tydligare om den omkringliggande markytan är helt slät. Skarvar mellan stenar försämrar funktionen av räfflorna vid användning av teknikkäpp, detta gäller särskilt marksten med avfasad kant. [↑](#footnote-ref-2)