# Exempelbilder betäckningstyper – brunnar, ventiler och brandposter

**Förkortning Förklaring**

NB Nedstigningsbrunn

BP Brandpost

SV Servisventil

AV Avstängningsventil

TV Trottelventil

## Betäckningstyper

Det finns i huvudsak tre typer av betäckningar; fast, flytande och teleskopisk

**1.1 Fast betäckning**

Består av två delar – fast underram och lock. Betäckningen vilar på kona/rör.

Fasta betäckningar rekommenderas endast att installeras i ytor med låg trafikintensitet då fasta betäckningar inte kan ta upp sättningar. Används även i stensatta ytor där det inte finns någon asfalt som en flytande eller teleskopisk kan ”hänga i”.

****


Lock

Lock

*Bild 1. Schematisk skiss över fast betäckning*

**1.2 Flytande betäckning (justerbar)**

Består av två delar – en överram med skrapring som sticks in ner i konan och ett lock. Även kallad ”Nycliff” som är ett gammalt produktnamn.


****

*Bild 2. Schematisk skiss över flytande betäckning*

**1.3 Teleskopisk betäckning (justerbar)**

Består av tre delar - en fast bottenram som sätts på konan, överram som kan skjutas i höjdled i underramen och ett lock. Ofta kallad ”Allcliff” som är ett gammalt produktnamn.

Vid nyanläggning idag normalt 3-delad teleskopisk betäckning i körbana.

****

Lock

*Bild 3. Schematisk skiss över teleskopisk betäckning*



1-4: Foto Mathias Goldkuhl



8: Foto Jonas Lunding Andersson

5-7: Foto Mathias Goldkuhl