# Checklista;

# tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Gulmarkeringar=Är under bearbetning i Teknisk Handbok (TH)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gångbana, allmänt | Ja | | Nej | | Ej aktuellt | | |
| * Överensstämmer gångbanans bredd med måtten enligt Utformning/Gång och cykel/Typsektion (kap 3BA) i TH? |  | |  | |  | | |
| * Kan man orientera sig med hjälp av naturliga ledstråk? |  | |  | |  | | |
| * Används släta ytskikt (asfalt, marksten, betongplattor)? |  | |  | |  | | |
| * Är tvärlutning max 2 %? |  | |  | |  | | |
| * Uppfyller vi kraven på längslutningen, enligt Utformning/Lutningar (kap 3E) i TH? |  | |  | |  | | |
| * Är ränndalarna max 2 cm djupa med flacka kanter? |  | |  | |  | | |
| Gångpassager | | Ja | | Nej | | Ej aktuellt |
| * Finns orientering fram till gångpassagen? | |  | |  | |  |
| * Är pollare och liknande orienteringspunkter kontrastmarkerade? | |  | |  | |  |
| * Finns riktningsgivande kant, 6 cm (alternativt annan riktningsgivning)? | |  | |  | |  |
| * Är refugerna minst 2 m breda (plats för bl.a. barnvagn och cykel)? | |  | |  | |  |
| * Är den nollade delen[[1]](#footnote-1) av gångpassagen 2 m bred (gäller endast om refug byggs och ej i kombination med cykelöverfart) eller minst 1 m där refug saknas? Lutningen på rampen upp till gångbanan får max vara 1:12. | |  | |  | |  |
| * Uppfylls kraven vid spårvägspassage, enligt ritningarna 3566 – 3569, för placering av pollare med kontrastmarkering? | |  | |  | |  |
| Signalanläggning | | Ja | | Nej | | Ej aktuellt |
| * Är stolpar placerade enligt ritning 5511? | |  | |  | |  |
| * Finns behov av akustisk signal? | |  | |  | |  |
| * Krävs justering av ljudnivå på signal i förhållande till omgivande ljudnivåer? | |  | |  | |  |
| * Finns behov av vibrerande lock på tryckknapplåda? | |  | |  | |  |
| * Är tryckknapparna placerade högst 1 m från mark? | |  | |  | |  |
| Hållplats | | Ja | | Nej | | Ej aktuellt |
| * Finns orientering fram till hållplats från omgivande gångstråk? | |  | |  | |  |
| * Är pollare och liknande orienteringspunkter kontrastmarkerade? | |  | |  | |  |
| * Finns ledstråk[[2]](#footnote-2) till bussens/spårvagnens främre dörr? | |  | |  | |  |
| * Finns det en fri yta, ca 1 m, bredvid soffa för t ex rullstol? | |  | |  | |  |
| * Finns det rygg- och armstöd på bänk/soffa vid hållplatsen? Enligt ”Soffor i park och natur rapport 04-1”, Park- och naturförvaltningen. | |  | |  | |  |
| * Är bänkens/soffans sitthöjd cirka 47 cm? | |  | |  | |  |
| Ramper | | Ja | | Nej | | Ej aktuellt |
| * Uppfylls kraven enligt standard? (Max lutning 5% med vilplan på 2 meter varje 0,5 m) | |  | |  | |  |
| * Är lutning max 1:20 (5 %)? | |  | |  | |  |
| * Är höjdskillnaden max 0,5 m? | |  | |  | |  |
| * Är vilplanen minst 2 m? | |  | |  | |  |
| * Finns räcke på båda sidor om ramp som avslutas 30 cm förbi rampens start och slut? | |  | |  | |  |
| * Finns avåkningsskydd i form av kantstöd (min 10 cm) eller underliggare på räcket? | |  | |  | |  |
| * Är rampens start och slut kontrastmarkerade? | |  | |  | |  |
| Trappor | | Ja | | Nej | | Ej aktuellt |
| * Finns ramp? | |  | |  | |  |
| * Finns räcke på båda sidor som avslutas 30 cm förbi översta och nedersta trappsteget? | |  | |  | |  |
| * Är trappans översta och nedersta trappsteg kontrastmarkerade? | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  |
| Vilplatser | | Ja | | Nej | | Ej aktuellt |
| * Finns behov av vilplatser (vid t ex torg, kuperad terräng)? Val av bänk/soffa enligt ”Soffor i park och natur rapport 04-1”, Park- och naturförvaltningen. | |  | |  | |  |
| * Finns bänk/soffa med rygg- och armstöd? | |  | |  | |  |
| * Är bänkens/soffans sitthöjd ca 47 cm? | |  | |  | |  |
| * Finns fri yta, ca 1 m, bredvid soffa för t.ex. rullstol? | |  | |  | |  |
| Belysning | | Ja | | Nej | | Ej aktuellt |
| * Upplevs belysningen ha tillfredsställande styrka? | |  | |  | |  |
| * Är belysningen jämn och bländfri? | |  | |  | |  |
| Skyltar (gäller ej vägmärken eller andra anordningar enligt vägmärkesförordningen) | | Ja | | Nej | | Ej aktuellt |
| * Är skylten lättläst och har den tillräckligt stort typsnitt? | |  | |  | |  |
| * Kontrasterar textfärgen mot skyltfärgen? | |  | |  | |  |
| * Finns symboler eller piktogram? | |  | |  | |  |
| * Finns information i relief och/eller punktskrift? | |  | |  | |  |
| * Finns det möjlighet att få information uppläst? | |  | |  | |  |
| Parkering | | Ja | | Nej | | Ej aktuellt |
| * Är utjämningen mellan p-plats och gångbana, 1 m bred och med maxlutning 1:12. | |  | |  | |  |
| * Finns handikapplatser inplanerade högst 25 m från entrén? | |  | |  | |  |
| * Är handikapplatsers placering i förhållande till tänkbara målpunkter kontrollerade? | |  | |  | |  |
| * Är handikapparkeringens tvärlutning i anslutning till på/avstigning max 2 %? | |  | |  | |  |
| * Är handikapplatsens bredd 5 m? (kan minskas om det finns gångbana på ena sidan) | |  | |  | |  |

1. Kantstenshöjd 1 cm tolereras för att undvika vattensamling. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ledstråk bestående av plattor bör både ha visuell och taktil kontrast. Den taktila kontrasten ska i huvudsak uppfattas i handen.

   Räfflorna i ledplattor känns tydligare om den omkringliggande markytan är helt slät. Skarvar mellan stenar försämrar funktionen av räfflorna vid användning av teknikkäpp, detta gäller särskilt marksten med avfasad kant. [↑](#footnote-ref-2)