# Uppdateringar i flik 3 Utformning 2024-10-23

## Texter

### 2IA Trafik- och utformningsförslag

Information om Körspår har flyttats från rubriken ”Trafik- och utformningsplanen ska innehålla:” till ”Handlingar som ska ingå i trafik-och utformningsförslaget”. Under samma rubrik har ”Analys av behov och påverkan” lagts till.

### 3A Gatutyper

Illustrationen är borttagen (kommer ersättas av ny vid kommande uppdateringar)

### 3BC Ledstråk

Texten har strukturerats om, förtydligats och kompletterats med skrivningar om orienterbarhet på öppna platser.

### 3BD Lutning gångbana

Förtydliganden av formuleringar i texten har gjorts. Största längslutning i korsning har strukits från tabellen. Orden perrong har bytts ut mot plattform för att hänga ihop med bl.a. ritningarna.

### 3CE Cykelparkering

Texten är helt omdisponerad. Information om olika typer av cykelparkering har tillkommit. Tabellerna har tagits bort och ersatts med illustrationer för att underlätta läsbarheten. Cc-måttet för placering av cykelpollare har justerats från 1m till 1,2m för att öka utnyttjandegraden. En kort text om delade cykeltjänster har lagts till.

### 3DA Utrymme fordonstrafik

Den tidigare formuleringen om att industrigator alltid kräver särskild utrymmesdimensionering har ersatts av ett mått på 7 meter för att underlätta vid planerandet.

Bilden som illustrerar säkerhetszon har justerats för relevanta mått ska framgå tydligare.

### 3EA Utrymme spårväg

Ritning 3582 har lagts till på sidan. Nya illustrationer har ersätt de gamla. (men med samma mått)

### 3GD Genomgående gångbana

Arbete pågår med att omarbeta ritningar för genomgående banor då nuvarande lösning med fasad kantsten visat sig fungera dåligt på flera ställen. En tillfällig text är därför inlagd i TH.

### 3GE Övergångsställe och cykelöverfart

Text om trygghetszon har lagts till i texten för att detta inte ska missas.

### 3GF Gångpassage och annan cykelförbindelse

Ny hänvisning till 3EC Passager över spår har lagts till samtidigt som ritningar kopplat till övergång över spårväg har strukits från sidan.

### 3GG Detaljutformning passage

Information om att rampen i anslutning till en passage inte ska luta mer än 8% har lagts till i texten. Nya illustrationer har tillkommit.

### 3JA Vägbulor/förhöjda överfarter

Ordet ”vägbulegredder” har justerats till ”vägbulor med en körbar bredd”.

### 3KA Markbeläggning

Texten under rubriken ”Markbeläggning för gångtrafik” har kompletterats med skrivningar om ledstråk mm.

### 3MI Pollare

Information om avstånd mellan pollare på två meter för att förhindra fordonstrafik har lagts till.

## Ritningar, dokument mm

### 3594 Övergångsställe gångpassage

Förtydligande av utformning och mått har gjorts.

### 4510 Busshållplatser

Felaktiga hänvisningar har strukits