# Kontrollprogram vid snödeponier

## Syftet med kontrollprogrammet

Syftet med kontrollprogrammet är att beskriva vilka kontroller och åtgärder som vidtas vid stadsmiljöförvaltningens landbaserade snödeponier inför ibruktagande, under den period snödeponering pågår samt efter att snödeponering upphört (efter säsongen).

**Vem omfattas av kontrollprogrammet**

Stadsmiljöförvaltningens verksamhet som hanterar snödeponering omfattas av kontrollprogrammet.

**Giltighetstid**

Kontrollprogrammet gäller tills vidare.

## Kontroll, åtgärder med mera som utförs innan snödeponering kan påbörjas

|  |  |
| --- | --- |
| Kontroll, åtgärd m m | Kommentar |
| Information till närboende |  |
| Miljöteknisk markundersökning (i det fall markytan inte är hårdgjord) enligt ”Stadsmiljöförvaltningens rutin för bedömning av områdens lämplighet som snödeponier”. | Utförs endast i det fall särskilda förutsättningar föreligger och/eller om särskilt förorenad snö kan förväntas deponeras. |

## Kontroll som utförs under den period som snödeponering pågår

|  |  |
| --- | --- |
| Typ av kontroll, uppföljning | Kommentar |
| Mängd snö som deponeras på plats | Antal lastbilslass |
| Uppgift om varifrån snö transporterats |  |
| Avgränsning gentemot andra verksamheters avfall (staket och grindar etc.) |  |
| Inkomna klagomål och åtgärder |  |
| Eventuell snöprovtagning[[1]](#footnote-1) | Utförs endast om särskilt behov finns, det vill säga känt föroreningsinnehåll, skyddsvärd lokal recipient etc |

## Kontroll efter att snödeponering har upphört (för säsongen)

|  |  |
| --- | --- |
| Typ av kontroll, uppföljning | Kommentar |
| Kvarliggande restmaterial efter avsmältning | Städbehov bedöms |
| Miljöteknisk markundersökning (i det fall markytan inte är hårdgjord) enligt ”Stadsmiljöförvaltningens rutin för bedömning av områdens lämplighet som snödeponier”. Om markprovtagning genomförs ska alifater, bensen, bens(a)pyren, PAH:er samt metaller analyseras. | Utförs endast i det fall särskilda förutsättningar föreligger och/eller om särskilt förorenad snö kan förväntas deponeras. |

1. De parametrar som ska analyseras är alifater, bensen, bens(a)pyren, PAH:er samt metaller. [↑](#footnote-ref-1)