**Bilaga till Arbetsmiljöplan – Riktlinjer, Krav och Säkerhetsföreskrifter för Arbete i trafikerad miljö (Göteborgs stad)**

**Projekt:** [Projektets namn]  
**Plats:** [Arbetsplatsens adress eller beskrivning]  
**Datum:** [Datum för upprättande av bilagan]

**1. Allmänna Riktlinjer**

* Alla arbeten som utförs på eller vid trafikerad miljö ska planeras och genomföras i enlighet med Göteborgs Stads tekniska handbok och gällande trafikföreskrifter.
* Skyltning och avspärrning ska anordnas på ett sätt som säkerställer att trafik och fotgängare leds på ett säkert sätt förbi arbetsplatsen.
* Anläggningens utformning och utförande ska vara säker för både arbetsutföraren och allmänheten.

**2. Riskbedömning och Arbetsberedning**

* Riskbedömning ska utföras före arbetets start och dokumenteras. Riskerna ska analyseras med hänsyn till trafiksituation, arbetsmiljö och närliggande verksamheter.
* Arbetsberedning ska göras för att identifiera potentiella risker och utarbeta åtgärder för att eliminera eller minimera dessa risker.

**3. Trafikföringsprinciper och Trafikanordningsplaner (TA-planer)**

* Byggherren tillsammans med Bas-P tar fram trafikföringsprinciper som underlag till TA-planer.
* En Trafikanordningsplan (TA-plan) ska upprättas i samråd mellan byggherre och Entreprenör och godkännas av relevant förvaltning / myndighet innan arbetet påbörjas.
* TA-planen ska omfatta:
  + Placering av skyltar, koner och avspärrningar
  + Anvisningar för omledning av trafik
  + Tidsplan för arbetet och när skyltning ska anpassas efter arbetsmomentens olika faser.

**4. Skydd och Säkerhetsåtgärder**

* Användning av personlig skyddsutrustning (PPE) som hjälm, varselkläder, skyddsskor och hörselskydd är obligatoriskt på arbetsplatsen.
* Utrymnings- och evakueringsvägar får inte blockeras och ska alltid vara tillgängliga.
* Tillfällig belysning ska användas vid behov, särskilt i mörker eller dålig sikt, för att säkerställa synlighet för både arbetare och trafikanter.

**5. Säkerhetsföreskrifter för Maskiner och Utrustning**

* Maskiner och utrustning ska regelbundet kontrolleras och underhållas enligt tillverkarens specifikationer.
* Endast behörig personal med adekvat utbildning får hantera maskiner och fordon.
* Utrustning ska vara korrekt avspärrad när den inte används för att förhindra obehörig åtkomst.

**6. Miljö- och Bullerhantering**

* Bullerdämpande åtgärder ska vidtas för att minimera ljudnivåer som kan påverka närliggande områden.
* Åtgärder ska vidtas för att minimera damm och andra utsläpp som kan påverka luftkvaliteten.

**7. Nödläge och Olyckshantering**

* Nödlägesplan ska finnas tillgänglig på arbetsplatsen och omfatta kontaktuppgifter till räddningstjänst, sjukhus och annan viktig personal.
* Alla anställda ska ha fått utbildning i första hjälpen och veta hur man använder nödlägesutrustning.
* Olyckor och tillbud ska omedelbart rapporteras till Bas-U och dokumenteras i enlighet med Bas-U:s fastställda rutiner.

**8. Uppföljning och Kontroll**

* Regelbundna arbetsplatsinspektioner ska genomföras för att säkerställa att säkerhetsåtgärder och riktlinjer följs.
* Eventuella avvikelser från säkerhetsföreskrifterna ska omedelbart åtgärdas och rapporteras.

**9. Kompetens och Utbildning**

* Alla medarbetare som arbetar på eller i närheten av trafikerad miljö ska ha genomgått utbildning i *Arbete på väg* samt god kännedom om kraven i Arbete på Gata enligt Göteborgs Stad.
* Fortlöpande utbildning och uppdatering av kunskaper ska säkerställas för att hålla all personal informerad om nya regler och säkerhetsstandarder.

**Checklista: Arbete på Gata i trafikerad miljö**

1. **Planering och Riskbedömning**
   * Är riskbedömningen genomförd och dokumenterad?
   * Är Trafikanordningsplan (TA-plan) upprättad och godkänd?
   * Har arbetsberedningen identifierat specifika risker och åtgärder?
2. **Skyltning och Avspärrningar**
   * Är skyltning och avspärrningar placerade enligt TA-planen?
   * Är tillfälliga trafikregleringar tydliga för fotgängare och bilister?
   * Är varningsskyltar och barriärer på plats för att leda trafiken förbi arbetsområdet?
3. **Personlig Skyddsutrustning (PPE)**
   * Bär all personal varselkläder, hjälmar, skyddsskor och hörselskydd?
   * Är den personliga skyddsutrustningen kontrollerad och i gott skick?
4. **Maskiner och Utrustning**
   * Är alla maskiner och utrustning inspekterade och i gott skick?
   * Har alla operatörer korrekt behörighet för att använda maskinerna?
5. **Nödutrustning och Första Hjälpen**
   * Finns utrymnings- och evakueringsvägar tydligt markerade?
   * Är första hjälpen-utrustning och nödutrustning tillgänglig och i gott skick?