# Servicenivåer armaturer

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Enstaka Armatur** | **Mörkt Område** |
| Servicenivå 1   * Centrala staden * Hållplatser\* * Evenemangsområde * Pendelcykelstråk * Gång och cykeltunnel * Kollektivtrafik-knutpunkter | 3 dygn | 24 timmar |
| Servicenivå 2   * Anslutande gator * Torg utanför centrala staden * Trappor * Parker * Lekplatser * Pendelparkering * Gång och cykelbanor * Bostadsområde * Matargator med ensidigt montage | 14 dygn | 3 dygn |
| Servicenivå 3   * Matargator dubbelsidigt montage * Övriga gator * Landmärken/fasadbelysningar * Trafikleder med 2 lp i bredd | 60 dygn | 30 dygn |

\*”Hållplatser” i servicenivå inkluderar tillfartsvägar inom en radie av 100 m från hållplatspelare.