# Servicenivåer armaturer

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Enstaka Armatur** | **Mörkt Område** |
| Servicenivå 1* Centrala staden
* Hållplatser\*
* Evenemangsområde
* Pendelcykelstråk
* Gång och cykeltunnel
* Kollektivtrafik-knutpunkter
 |  3 dygn | 24 timmar |
| Servicenivå 2* Anslutande gator
* Torg utanför centrala staden
* Trappor
* Parker
* Lekplatser
* Pendelparkering
* Gång och cykelbanor
* Bostadsområde
* Matargator med ensidigt montage
 | 14 dygn | 3 dygn |
| Servicenivå 3* Matargator dubbelsidigt montage
* Övriga gator
* Landmärken/fasadbelysningar
* Trafikleder med 2 lp i bredd
 | 60 dygn | 30 dygn |

\*”Hållplatser” i servicenivå inkluderar tillfartsvägar inom en radie av 100 m från hållplatspelare.